**Załącznik nr 1 do CUW.231.1.08.2019**

**Specyfikacja techniczna na zakup i dostawę oczyszczaczy powietrza**

**dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowej Wsi.**

1. **Oczyszczacz powietrza 9 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Producent/model** |  |
| **Wymagane parametry** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| **Filtry** | Podwójny system filtrów ( wstępny, kompozytowy HEPA + węgiel aktywowany) z dwóch stron. Produkt dostarczony z filtrami |  |
| **metraż** |  88-166 m2 |  |
| **Jonizator powietrza** | Wytwarzający jony ujemne |  |
| **Sterowanie pilotem** | zasilanie pilota zdalnego sterowania: bateria CR 2032 o napięciu 3V |  |
| **Sterowanie aplikacją mobilną** | TUYA SMART |  |
| **Pochłaniacz pyłów** | Pyły zawieszone PM2.5 |  |
| **Atest** | Atest Higieniczny PZH  (NIZP-PZH) |  |
| **Tryby** | - Tryb Ręczny- Tryb auto ( automatycznie dostosowanie prędkości do poziomu jakości powietrza w pomieszczeniu)-Tryb nocny |  |
| **Czujnik** | -Czujnik przechyłu-Czujnik smogowy |  |
| **Wskaźniki** | - Jakości powietrza (sygnalizowana odpowiednimi kolorami)- prędkości wentylatora ( 3 prędkości)- zasilania- wymiany filtra- wartości cząstek PM 2,5 w powietrzu |  |
| **Cykle** | Cykle 3 (dopasowujące urządzenie do pomieszczenia) |  |
| **Dane techniczne** | Napięcie 220-240 V, 50/60 HzMoc: 85 WGłośność pracy (najszybszy trb) mniejszy niż 55 dB Jony ujemne: 10 milionów/cm3CADR ( cząstki stałe): 800m3/hCADR ( formaldehydy): 300m3/hTimer (12 h) |  |
| **Blokada rodzicielska** | tak |  |
| **Panel sterowania** | dotykowy |  |
| **Produkt posiada kółka** | Tak |  |
| **Gwarancja** | Gwarancja producenta 24 miesiące |  |
|  | Fabrycznie nowy |  |
| **cena brutto 1 szt.** |  |