**Załącznik nr 1 do CUW.231.1.08.2019**

**Specyfikacja techniczna na zakup i dostawę oczyszczaczy powietrza**

**dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowej Wsi.**

1. **Oczyszczacz powietrza 9 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Producent/model** |  | |
| **Wymagane parametry** | | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| **Filtry** | Podwójny system filtrów ( wstępny, kompozytowy HEPA + węgiel aktywowany) z dwóch stron. Produkt dostarczony z filtrami |  |
| **metraż** | 88-166 m2 |  |
| **Jonizator powietrza** | Wytwarzający jony ujemne |  |
| **Sterowanie pilotem** | zasilanie pilota zdalnego sterowania: bateria CR 2032 o napięciu 3V |  |
| **Sterowanie aplikacją mobilną** | TUYA SMART |  |
| **Pochłaniacz pyłów** | Pyły zawieszone PM2.5 |  |
| **Atest** | Atest Higieniczny PZH  (NIZP-PZH) |  |
| **Tryby** | - Tryb Ręczny  - Tryb auto ( automatycznie dostosowanie prędkości do poziomu jakości powietrza w pomieszczeniu)  -Tryb nocny |  |
| **Czujnik** | -Czujnik przechyłu  -Czujnik smogowy |  |
| **Wskaźniki** | - Jakości powietrza (sygnalizowana odpowiednimi kolorami)  - prędkości wentylatora ( 3 prędkości)  - zasilania  - wymiany filtra  - wartości cząstek PM 2,5 w powietrzu |  |
| **Cykle** | Cykle 3 (dopasowujące urządzenie do pomieszczenia) |  |
| **Dane techniczne** | Napięcie 220-240 V, 50/60 Hz  Moc: 85 W  Głośność pracy (najszybszy trb) mniejszy niż 55 dB  Jony ujemne: 10 milionów/cm3  CADR ( cząstki stałe): 800m3/h  CADR ( formaldehydy): 300m3/h  Timer (12 h) |  |
| **Blokada rodzicielska** | tak |  |
| **Panel sterowania** | dotykowy |  |
| **Produkt posiada kółka** | Tak |  |
| **Gwarancja** | Gwarancja producenta 24 miesiące |  |
|  | Fabrycznie nowy |  |
| **cena brutto 1 szt.** | |  |