SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
REMONT KLAS LEKCYJNYCH ORAZ WYKONANIE SYSTEMU POSADZEK Z WYKŁADZIN LVT
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w salach lekcyjnych nr 14, 15, 16 i 25 oraz w gabinecie pedagoga, obejmujących wymianę istniejących posadzek, przygotowanie podłoża, wykonanie nowych posadzek z wykładzin winylowych LVT, roboty malarskie, wymianę oświetlenia oraz prace towarzyszące niezbędne do uzyskania kompletnego i funkcjonalnego efektu remontu. 
Zamówienie obejmuje w szczególności:
· Zabezpieczenie ścian, drzwi,
· roboty rozbiórkowe istniejących posadzek, usunięcie wykładzin, usunięcie klepek, usunięcie lepików/mas bitumicznych, usunięcie elementów mocujacych,
· przygotowanie i wyrównanie podłoża,
· wykonanie kompletnego systemu podłogowego,
· dostawę i montaż wykładzin winylowych LVT,
· montaż listew przypodłogowych,
· roboty malarskie i wykończeniowe,
· wymianę opraw oświetleniowych LED,
· cyklinowanie i lakierowanie podłóg drewnianych,
· wykonanie wszystkich robót pomocniczych, transportowych, porządkowych i odbiorowych. 

2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT
2.1 Sala nr 14
Zakres prac obejmuje:
· demontaż paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi – ok. 42 m²,
· demontaż istniejącej klepki drewnianej – ok. 42 m²,
· usunięcie lepiku i pozostałości po istniejącej posadzce – ok. 42 m²,
· gruntowanie podłoża preparatem typu beton kontakt – ok. 42 m²,
· wykonanie warstwy wyrównawczej z masy samopoziomującej,
· montaż paneli/wykładziny winylowej LVT – ok. 42 m²,
· montaż listew przypodłogowych – ok. 26 mb.
2.2 Sala nr 15
Zakres prac obejmuje:
· demontaż paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi – ok. 42 m²,
· demontaż istniejącej klepki drewnianej – ok. 42 m²,
· usunięcie lepiku i pozostałości po istniejącej posadzce – ok. 42 m²,
· gruntowanie podłoża preparatem typu beton kontakt – ok. 42 m²,
· wykonanie warstwy wyrównawczej z masy samopoziomującej,
· montaż paneli/wykładziny winylowej LVT – ok. 42 m²,
· montaż listew przypodłogowych – ok. 26 mb,

2.3 Sala nr 16
Zakres prac obejmuje:
· demontaż paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi – ok. 59 m²,
· demontaż istniejącej klepki drewnianej – ok. 59 m²,
· usunięcie lepiku i pozostałości po istniejącej posadzce – ok. 59 m²,
· gruntowanie podłoża preparatem typu beton kontakt – ok. 59 m²,
· wykonanie warstwy wyrównawczej z masy samopoziomującej,
· montaż paneli/wykładziny winylowej LVT – ok. 59 m²,
· montaż listew przypodłogowych – ok. 29 mb
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2.4 Sala nr 25
Zakres prac obejmuje:
Roboty posadzkowe
· relokacja mebli
· demontaż paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi – ok. 21 m²,
· demontaż istniejącej klepki drewnianej – ok. 21 m²,
· usunięcie lepiku i pozostałości po istniejącej posadzce – ok. 21 m²,
· gruntowanie podłoża preparatem typu beton kontakt – ok. 21 m²,
· wykonanie warstwy wyrównawczej z masy samopoziomującej,
· montaż paneli/wykładziny winylowej LVT – ok. 21 m²,
· montaż listew przypodłogowych – ok. 19 mb
Roboty malarskie
· usunięcie istniejących powłok malarskich ze ścian i sufitu – ok. 80 m²,
· gruntowanie ścian i sufitów,
· wykonanie niezbędnych napraw powierzchni poprzez szpachlowanie,
· malowanie ścian i sufitu farbami przeznaczonymi do obiektów oświatowych.
Roboty elektryczne
· dostawa i montaż 3 sztuk opraw oświetleniowych LED wraz z niezbędnym osprzętem. 

2.5 Gabinet pedagoga
Zakres prac obejmuje:
· relokację i zabezpieczenie wyposażenia pomieszczenia,
· cyklinowanie podłogi drewnianej – ok. 17 m²,
· lakierowanie podłogi lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie,
· wymianę listew przypodłogowych.

2.6 Roboty towarzyszące
Wykonawca zobowiązany jest do:
· zabezpieczenia pomieszczeń, wyposażenia i ciągów komunikacyjnych,
· wywozu i utylizacji odpadów powstałych w trakcie realizacji robót,
· utrzymania czystości podczas wykonywania prac,
· wykonania niezbędnych robót pomocniczych i przygotowawczych,
· uporządkowania pomieszczeń po zakończeniu prac,
· przekazania pomieszczeń gotowych do użytkowania.
3. WYMAGANIA DLA KOMPLETNEGO SYSTEMU PODŁOGOWEGO
Zamawiający wymaga zastosowania kompletnego systemu obejmującego:
· preparat gruntujący,
· masę samopoziomującą,
· klej do wykładzin PVC i LVT,
· wykładzinę winylową LVT,
· listwy przypodłogowe i elementy wykończeniowe.
Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów technicznych i użytkowych określonych w niniejszej specyfikacji. 
4. GRUNTOWANIE PODŁOŻA
Preparat gruntujący musi:
· być wykonany na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych,
· być bezrozpuszczalnikowy,
· posiadać klasę emisji minimum EMICODE EC1,
· posiadać bardzo niską emisję VOC,
· wzmacniać podłoże i poprawiać przyczepność kolejnych warstw systemu. 
Wymagane parametry:
· zużycie 100–200 ml/m²,
· czas schnięcia maks. 60 min,
· temperatura aplikacji od +5°C do +35°C. 
5. WARSTWA WYRÓWNAWCZA
Masa samopoziomująca musi spełniać wymagania normy EN 13813 i posiadać minimum:
· klasyfikację CT-C20-F5,
· możliwość stosowania pod wykładziny PVC i LVT,
· możliwość wykonywania warstw wyrównawczych,
· klasę emisji EMICODE EC1,
· bardzo niską emisję VOC. 
6. KLEJ DO WYKŁADZIN LVT
Klej powinien:
· być klejem dyspersyjnym przeznaczonym do wykładzin PVC i LVT,
· być przeznaczony do obiektów użyteczności publicznej,
· posiadać klasę emisji EMICODE EC1 Plus,
· zapewniać wysoką stabilność wymiarową wykładziny,
· być odporny na obciążenia eksploatacyjne występujące w szkołach. 
7. WYKŁADZINA WINYLOWA LVT
Wymagania minimalne:
· grubość całkowita min. 2,5 mm,
· warstwa użytkowa min. 0,55 mm,
· klasa użytkowa minimum 33 oraz 42,
· grupa ścieralności T,
· synchorniczność tłoczenia EIR – struktura powierzchni pokrywa się z rysuniem słojów drewna,
· fabryczne zabezpieczenie PU,
· klasyfikacja ogniowa minimum Bfl-s1,
· antypoślizgowość minimum R10,
· właściwości antyelektrostatyczne poniżej 2 kV,
· niski połysk wykladziny,
· przeznaczenie do stosowania w placówkach oświatowych. 
Ocena zgodności będzie obejmowała kolor, układ słojów, strukturę powierzchni i ogólny efekt wizualny. Wykładziny muszą być dostarczone w oryginalnych, fabrycznych, zamkniętych opakowaniach. 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI POWIETRZA
Wszystkie stosowane materiały muszą:
· charakteryzować się niską emisją lotnych związków organicznych,
· być przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt dzieci i młodzieży,
· posiadać pełną dokumentację techniczną producenta. 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI MATERIAŁÓW
· Wszystkie stosowane materiały przewidziane do realizacji zamówienia, w szczególności : wykładziny LVT wraz z akcesoriami montażowymi, farby, powłoki malarskie, preparaty gruntujące, masy samopoziomujące, kleje, masy naprawcze oraz pozostałe materiały chemii budowlanej musza być fabrycznie nowe, nieużywane, pełnowartościowe, wolne od wad oraz pochodzić z bieżącej produkcji producentów. Dostarczone materiały muszą być dostarczone w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowań producenta z czytelnymi numerami partii produkcyjnej, datami produkcji lub daty ważności.
· Wykładziny LVT muszą pochodzić z jednej serii produkcyjnej dla danego pomieszczenia lub strefy robót, co zapewni jednolitą kolorystykę i parametry użytkowe.  
· Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty producenta potwierdzającego datę produkcji, numer partii oraz deklarację właściwości użytkowych lub inne dokumenty potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami zamówienia. 
· Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru materiałów niespełniających powyższych wymagań oraz żądania ich wymiany na koszt Wykonawcy, bez wpływu na termin realizacji zamówienia.    
9. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ODBIORZE
Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże:
· deklaracje właściwości użytkowych,
· karty techniczne zastosowanych materiałów,
· karty charakterystyki,
· dokumenty potwierdzające klasy emisji VOC,

Łączna powierzchnia posadzek objętych remontem: ok. 206 m².
Łączna długość listew przypodłogowych: ok. 100 mb.
Zakres obejmuje również roboty malarskie i elektryczne w sali nr 25 oraz renowację podłogi w gabinecie pedagoga.
