**Część IV. ZAMÓWIENIA**

**Specyfikacja techniczna zamawianych elementów:**

**Jeśli wyraźnie nie oznaczono inaczej Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt spełniał wszystkie niżej wymienione wymagania minimum w zakresie wyspecyfikowanym lub wyższym.**

**Tabela 4. Monitor 27 cali**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne monitora** | **Wpisać pełnia / nie spełnia** |
| 1. | Typ matrycy | Ekran ciekłokrystaliczny IPS – 27 cali, proporcje 16:9 |  |
| 2. | Jasność | 300 cd/m2 |  |
| 3. | Kontrast | 1000:1 |  |
| 4. | Kąty widzenia (pion/poziom) | 175/175 stopni |  |
| 5. | Czas reakcji matrycy | max 8 ms |  |
| 6. | Rozdzielczość podstawowa (natywna): | 1920 × 1080 |  |
| 7. | Odświeżanie | 100Hz |  |
| 7. | Regulowana pozycja monitora | Podstawa o regulowanej wysokości (130 mm),  Pochylenie (od -5° do 20°)  Obracanie w poziomie (od -45° do 45°)  Obracanie w pionie (od -90° do 90°) |  |
| 8. | Odwzorowanie kolorów | Gama barw (standardowo): 70% (CIE1931) Głębia kolorów: 16,7 miliona kolorów |  |
| 9. | Pobór mocy w trybie gotowości i uśpienia | Poniżej 0,5 W |  |
| 10. | Pokrycie barw | 97% dla sRGB |  |
| 11. | Powłoka powierzchni ekranu | Przeciwodblaskowa o twardości 3H |  |
| 12. | Podświetlenie | System podświetlenia LED |  |
| 13. | Złącze | 1 x port HDMI, 1 x DisplayPort |  |
| 15. | Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta  Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu.  Gwarancja „zero martwych pikseli”.  **Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert w tym postępowaniu, ostateczny termin gwarancji zostanie określony przez Wykonawcę w złożonej ofercie** |  |
| 16. | Certyfikaty | * Dokument potwierdzający TCO Certified Displays 8 * Monitor musi posiadać certyfikat EPEAT „Złoty” (GOLD) wydany dla Polski. * Wymagany wpis dotyczący oferowanego monitora w internetowym katalogu   http://www.epeat.net |  |
| 17. | Inne | Odłączana stopa monitora, możliwość regulacji wysokości ekranu monitora, wsparcie standardu VESA.  okablowanie niezbędne do podłączenia monitora do komputera:  - Przewód DisplayPort o długości minimum 1,5m |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

/miejscowości i data/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do składania

oświadczeń wiedzy/woli w zakresie praw

i obowiązków majątkowych Wykonawcy