**Część IV. ZAMÓWIENIA**

**Specyfikacja techniczna zamawianych elementów:**

**Jeśli wyraźnie nie oznaczono inaczej Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt spełniał wszystkie niżej wymienione wymagania minimum w zakresie wyspecyfikowanym lub wyższym.**

**Tabela 4. Monitor 27 cali**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.**  | **Nazwa komponentu**   | **Wymagane minimalne parametry techniczne monitora**   | **Wpisać pełnia / nie spełnia** |
| 1.  | Typ matrycy  | Ekran ciekłokrystaliczny IPS – 27 cali, proporcje 16:9  |  |
| 2.  | Jasność  | 300 cd/m2  |  |
| 3.  | Kontrast  | 1000:1  |  |
| 4.  | Kąty widzenia (pion/poziom)  | 175/175 stopni  |  |
| 5.  | Czas reakcji matrycy  | max 8 ms  |  |
| 6.  | Rozdzielczość podstawowa (natywna):  | 1920 × 1080 |  |
| 7. | Odświeżanie | 100Hz |  |
| 7.  | Regulowana pozycja monitora  | Podstawa o regulowanej wysokości (130 mm), Pochylenie (od -5° do 20°) Obracanie w poziomie (od -45° do 45°) Obracanie w pionie (od -90° do 90°)  |  |
| 8.  | Odwzorowanie kolorów  | Gama barw (standardowo): 70% (CIE1931) Głębia kolorów: 16,7 miliona kolorów  |  |
| 9.  | Pobór mocy w trybie gotowości i uśpienia  | Poniżej 0,5 W  |  |
| 10.  | Pokrycie barw | 97% dla sRGB |  |
| 11.  | Powłoka powierzchni ekranu  | Przeciwodblaskowa o twardości 3H  |  |
| 12.  | Podświetlenie  | System podświetlenia LED  |  |
| 13.  | Złącze  | 1 x port HDMI, 1 x DisplayPort |  |
| 15.  | Gwarancja  | 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu. Gwarancja „zero martwych pikseli”. **Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert w tym postępowaniu, ostateczny termin gwarancji zostanie określony przez Wykonawcę w złożonej ofercie**   |  |
| 16.  | Certyfikaty  | * Dokument potwierdzający TCO Certified Displays 8
* Monitor musi posiadać certyfikat EPEAT „Złoty” (GOLD) wydany dla Polski.
* Wymagany wpis dotyczący oferowanego monitora w internetowym katalogu

http://www.epeat.net  |  |
| 17.  | Inne  | Odłączana stopa monitora, możliwość regulacji wysokości ekranu monitora, wsparcie standardu VESA. okablowanie niezbędne do podłączenia monitora do komputera: - Przewód DisplayPort o długości minimum 1,5m  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

/miejscowości i data/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do składania

 oświadczeń wiedzy/woli w zakresie praw

i obowiązków majątkowych Wykonawcy