Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

# TYP POJAZDU - SAMOCHÓD OSOBOWY TYPU BUS 9-CIO OSOBOWY

**Wyposażenie wymagane:**

|  |
| --- |
| **Wymagania techniczna oczekiwane przez Zamawiającego****Parametry oferowane przez Wykonawcę\*** |
| **Rok produkcji - 2019** |
| **Liczba miejsc siedzących - 9** |
| **Rozstaw osi: co najmniej 3 275 mm** |
| **Minimalna długość nadwozia – 5 300 mm.** |
| **Maksymalna wysokość pojazdu – 1 995 mm.** |
| **Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie** |
| **Rodzaj paliwa - diesel** |
| **Moc silnika co najmniej 150 KM** |
| **Rodzaj skrzyni biegów: manualna lub automatyczna, co najmniej****6 biegów do przodu i bieg wsteczny** |
| **Napęd: na przednią oś lub 4x4** |
| **Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego** |
| **WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA** |
| Centralny zamek sterowany pilotem  |
| Minimum 4 poduszki powietrzne (dwie czołowe przednie dla kierowcy i pasażera + poduszki boczne/kurtyny)  |
| System przeciwdziałania poślizgowi kół napędowych podczas gwałtownego przyspieszania lub ruszania  |
| System stabilizacji toru jazdy |
| System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |
| Trzecie światło stop |
| Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla każdego rzędu siedzeń |
| **WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU** |
| Układ kierowniczy ze wspomaganiem  |
| Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu   |
| Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne  |
| Fotele tapicerowane z zagłówkami  |
| Gniazdo 12V - co najmniej jedno  |
| Gniazdo USB |
| Immobilizer  |
| Klimatyzacja - manualna lub automatyczna z regulowanym nawiewem dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń  |
| Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach  |
| Komputer pokładowy z funkcja rejestracji ilości spalonego paliwa, średniego zużycia paliwa, zasięgu  |
| Oświetlenie wnętrza co najmniej 3 lampki  |
| Port USB  |
| Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera  |
| Tuner radiowy  |
| System nagłośnienia z co najmniej 4 głośnikami  |
| **WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE** |
| Tempomat |
| Dywaniki podłogowe - gumowe z przodu i z tyłu  |
| Obręcze kół stalowe z kołpakami lub aluminiowe co najmniej w rozmiarze 16" (4 sztuki) |
| Światła do jazdy dziennej w technologii LED |
| Zestaw naprawczy koła - dopuszcza się koło zapasowe wraz z zestawem niezbędnym do wymiany koła, jeżeli koło zapasowe będzie zamontowane w pojeździe w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej lub pod pojazdem |
| Tylna klapa dwudzielna z wycieraczkami i ogrzewaniem szyby lub tylna klapa pojedyncza z wycieraczką i ogrzewaniem. |
| **PERSONALIZACJA** |
| Lakier nadwozia metalizowany   |

Wyposażenie opcjonalne:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp**. | **Wyposażenie dodatkowe** |
| 1 | Reflektory ksenonowe |
| 2 | Kamera cofania |
| 3 | Czujniki parkowania tylnie |
| 4 | Czujniki parkowania przednie |
| 5 | Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu |
| 6 | Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu |
| 7 | Podgrzewana szyba przednia |
| 8 | Przyciemniane szyby boczne tylne |