załącznik nr 2

**Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi**.

1. Bezpłatne użyczenie kserokopiarki kolorowej nie starszej niż 3 lata
   1. Wymagania techniczne kserokopiarki
      * Standardowy podajnik papieru: **taca 3**: 500 arkuszy. A5-A3 60-90 g/m2, **taca 2:** 500 arkuszy. A5-A3 60-90 g/m2, **podajnik boczny:**150 arkuszy A6-A3 60-210 g/m2
      * opcja drukowania - (karta sieciowa złącze Ethernet),
      * kaseta o dużej pojemności: 2 500 arkuszy A4, 60-90 g/m2,
      * duplex - kserowanie/drukowanie dwustronne,
      * standardowa pamięć systemu 2048 MB
      * standardowy dysk twardy 250 GB
      * szybkość kserowania/drukowania minimum 36-stron na minutę,
      * czas pierwszej kopii/ wydruk w czerni 3,6 sek.
      * rozdzielczość drukowania odpowiednik 1800x600 dpi
      * wydajność urządzenia w miesiącu T-2 000 tysiące minimum
      * wszystkie wymiany materiałów i naprawy wykonuje Wykonawca,
      * usuwanie awarii do 12-godzin a w razie poważnej naprawy urządzenie zastępcze,
      * świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych użyczonej przez Wykonawcę kserokopiarki,

* utrzymanie kopiarki w pełnej sprawności,
* materiały użyte do konserwacji muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.
  1. Odpłatność za wykonane kopie zgodnie ze wskazaniem liczników urządzeń,

Maksymalna liczba wykonywanych kopii: 20 000 szt. rocznie

**Wypełnia Wykonawca**

1. **Nazwa urządzenia(producent/model):**

1. **Wybrane parametry oferowanej kserokopiarki:**

|  |  |
| --- | --- |
| prędkość kopiowania |  |
| prędkość drukowania |  |
| rozdzielczość mono/kolor |  |
| pamięć systemowa |  |
| pojemność dysku |  |
| ilość kaset na papier |  |
| rok produkcji |  |

1. **Wybrane warunki serwisowania:**

**.................................................................**

**Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego**

**przedstawiciela Wykonawca**